

* Dva veľké, dobre čitateľné 7segmentové displeje
* Päť obľúbených tlačidiel
* ClickWheel pre komfortné používanie vo zváračských rukaviciach
* Spoľahlivá obsluha tlačidlami
* Všetky dôležité funkcie s priamym prístupom
* Stručný prehľad všetkých parametrov
* K dispozícii variant AC a DC

|  |  |
| --- | --- |
| Metóda zvárania | TIG |
|  | TIG DC |
|  | MMA DC |
|  | MMA cel |
| Prevádzkové režimy | 2-Takt |
|  | 4-Takt |
|  | spotArc |
|  | spotmatic |
| Možnosti zapálenia oblúka | HF |
|  | Liftarc |
| Druh pulzu | Stredná hodnota pulzu (0,2Hz - 20kHz) vrátane nastavenia priebehu kriviek (soft, middle, hard) |
|  | Termické pulzovanie (čas pulzov) |
|  | Automatické pulzy vrátane nastavenia priebeu kriviek (soft, middle, hard) |
| Funkcie MMA | Hotstart |
|  | Arcforce |
|  | Antistick |
|  | Stredná hodnota pulzov |
| Funkcie | activArc |
|  | Automatika dofuku plynu |
|  | Úprava odporu vedenia |
| Funkcie JOB | Počet voľne nastaviteľných JOB-ov: 100 TIG, 8 MMA, 8 MMA Cel |
|  | Jobmanager (JOBy individuálne nahrávateľné – a resetovateľné, skladovateľné a uložiteľné na USB…) |