

* Dva veľké, dobre čitateľné 7-segmentové displeje
* Päť obľúbených tlačidiel
* ClickWheel pre komfortné používanie vo zváračských rukaviciach
* Bezpečná obsluha tlačidlami
* Všetky dôležité funkcie s priamym prístupom
* Stručný prehľad všetkých parametrov
* K dispozícii variant AC a DC

|  |  |
| --- | --- |
| Metódy zvárania | TIG DC |
|  | TIG AC |
|  | MMA DC |
|  | MMA AC |
|  | MMA cel |
| Prevádzkové režimy | 2-Takt |
|  | 4-Takt |
|  | spotArc |
|  | spotmatic |
| Funkcie AC | AC-Balling (tvorba guličiek) |
|  | AC-Sínusový priebeh |
|  | AC-lichobežníkový priebeh |
|  | AC-pravouhlý priebeh |
|  | AC-rovnováha |
|  | AC-rovnováa amplitúd |
|  | AC-Frequenz: 30 Hz bis 300 Hz |
|  | AC-Frekvenčná automatika |
|  | AC-optimalizácia komutácie pre vyššiu stabilitu oblúka |
| Možnosti zapálení | HF |
|  | Liftarc |
| Druh pulzu | Stredná hodnota pulzov (0,2Hz - 20kHz) vrátane nastavenia tvarov kriviek (soft, middle, hard) |
|  | Termické pulzovanie (čas pulzov) |
|  | AC-špecial |
| Funkcie MMA | Hotstart |
|  | Arcforce |
|  | Antistick |
|  | Stredná hodnota pulzov |
| Funkcie | activArc |
|  | Automatika dofuku plynu |
|  | Úprava odporu vedenia |
| Funkcie JOB | Počet nastaviteľných JOB-ov: 100 WIG, 8 MMA, 8 MMA Cel |