Ovládanie OW Comfort 3.0 AC/DC



* **Populárne, chválené a jednoducho nepostrádateľné**
* Dva veľké, dobre čitateľné 7segmentové displeje
* Päť obľúbených tlačidieľ
* ClickWheel pre komfortné používanie vo zváračských rukaviciach
* Spoľahlivá obsluha pomocou tlačidiel
* Všetky dôležité funkcie s priamym prístupom
* Stručný prehľad všetkých parametrov
* K dispozícii variant AC a DC

|  |  |
| --- | --- |
| Metóda zvárania | TIG DC |
|  | TIG AC |
|  | Ručné zváranie obalenou elektródou DC |
|  | Ručné zváranie obalenou elektródou AC |
|  | MMA cel |
| Prevádzkové režimy | 2-takt |
|  | 4-takt |
|  | spotArc |
|  | spotmatic |
| Funkcie AC | AC balling (tvorba kalot) |
|  | AC sinus |
|  | AC lichobežník |
|  | AC obdĺžnik |
|  | Vyváženie AC |
|  | Vyváženie AC amplitúd |
|  | AC frekvencie: 30 Hz až 300 Hz |
|  | Frekvenčná automatika AC |
|  | Optimalizácia komutácie AC pre maximálnu stabilitu zváracieho oblúka |
| Možnosti zapálenia | HF |
|  | Liftarc |
| Druh pulzu | Pulzovanie priemernej hodnoty (0,2 Hz – 20 kHz) vrátane nastavenia tvaru krivky (soft, middle, hard) |
|  | Termické pulzovanie (časové pulzovanie) |
|  | Striedavý prúd špeciál |
| Funkcie MMA | Hotstart |
|  | Arcforce |
|  | Antistick |
|  | Pulzovanie priemernej hodnoty |
| Funkcie | activArc |
|  | Automatika dofuku plynu |
|  | Nastavenie odporu vodiča |
| Funkcie JOB | Počet voľne definovateľných Jobov 100 WIG, 8 MMA, 8 MMA Cel |