

* Jazyk: CZ / DE / EN / ES / FI / FR / HU / IT / NL / PL / PT / RO / RU / SE / TR
* 7" grafický displej s vysokým rozlíšením a nekódovaným textom (bez dotykového displeja)
* Päť obľúbených tlačidiel
* X-button pre individuálne prístupové práva
* Rozhranie USB pre aktualizáciu softwaru a pre kopírovanie JOB-ov
* ClickWheel pre komfortnú obsluhu vo zváračských rukaviciach
* Bezpečná obsluha tlačidlami
* Možná personalizácia podľa individuálnych požiadaviek
* Všetky dôležité funkcie s priamym prístupom
* Stručný prehľad všetkých parametrov
* Farebný displej a grafická podpora pri nastavovaní parametrov
* Grafické prispôsobenie všetkých parametrov v postupovom diagrame
* Vizuálna podpora pri nastavovaní parametrov
* Všetky dôležité funkcie bez pod ponuky s priamym prístupom na úvodnej obrazovke
* Zrozumiteľné, ilustrované návody a rýchle ponuky

|  |  |
| --- | --- |
| Metóda zvárania | TIG DC |
|  | MMA DC |
|  | MMA cel |
| Prevádzkové režimy | 2-Takt |
|  | 4-Takt |
|  | spotArc |
|  | spotmatic |
| Možnosti zapálenia oblúka | HF |
|  | Liftarc |
| Druh pulzu | Stredná hodnota pulzov (0,2Hz - 20kHz) vrátane  nastavenia tvarov kriviek (soft, middle, hard) |
|  | Termické pulzovanie (čas pulzov) |
|  | Automatické pulzovanie vrátane nastavenia tvarov kriviek (soft, middle, hard) |
| Funkcie MMA | Hotstart |
|  | Arcforce |
|  | Antistick |
|  | Stredná hodnota pulzov |
| Funkcie | activArc |
|  | Automatika dofuku plynu |
|  | Úprava odporu vedenia |
| Funkce JOB | Počet voľne nastaviteľných JOB-OV: 100 TIG, 8 MMA, 8 MMA Cel |
|  | Jobmanager (JOBy individuálne nahrávateľné – a resetovateľné, skladovateľné a uložiteľné na USB…) |