

* Dva veľké, ľahko čitateľné 7-segmentové displeje
* Prehľad všetkých zváracích parametrov
* Cliks whell koliesko pre pohodlné používanie so zváracími rukavicami
* Bezpečná obsluha pomocou tlačidiel
* Všetky dôležité funkcie na dosah ruky
* Kompletný program procesov TIG:
* Uzamknutie prístupu na ochranu pred neoprávneným alebo náhodným nastavením

|  |  |
| --- | --- |
| Metóda zvárania | TIG DC |
|  | MMA |
|  | MMA cel |
| Režimy | 2-taktný |
|  | 4-taktný |
|  | spotArc |
|  | Spotmatic |
| Možnosti zapaľovania | HF |
|  | Liftarc |
| Typ impulzu | Priemerné impulzy |
|  | Automatické pulzovanie |
| Funkcie | Automatický dofuk plynu |
|  | Skúška plynom |
|  | Ovládanie uzamknutia |
| Funkcie MMA | Horúci štart |
|  | Arcforce |
|  | Antidtick |
|  | Priemerné impulzy |
|  | cel |